安全评价报告公开信息表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 南昌市湾里罗亭加油站安全现状评价报告 | | |
| 完成时间 | 2025年06月 | | |
| 评价人员 | | | |
|  | 姓名 | 资格证书号 | 从业号 |
| 项目负责人 | 徐顺星 | S011041000110192002229 | 018803 |
| 项目组成员 | 乔贯德 | 1700000000300087 | 030797 |
| 舒斌 | 0800000000205889 | 013031 |
| 赵云峰 | S011037000110191000735 | 030095 |
| 张晋慧 | 1100000000302946 | 020045 |
| 技术专家 | / | | |
| 现场勘察人员及时间 | 徐顺星、乔贯德 2025.05.20 | | |
| 现场核查的人员和时间 | 徐顺星、乔贯德 2025.06.17 | | |
| 项目简介 | 南昌市湾里罗亭加油站（以下简称“该加油站”）于1991年10月22日成立，企业类型为集体所有制，法定代表人为周木英，统一社会信用代码为91360105158543574N，注册地址位于江西省南昌市湾里区罗亭镇（105国道1678公桩处）（现为新建区湾里罗亭镇建昌大道），经营范围为：汽油、柴油；煤油、润滑油。该加油站主营的危险化学品为汽油和柴油。  该加油站于2021年03月22日取得了南昌市行政审批局出具的成品油零售经营批准证书，编号：油零售证书第洪行0078号，有效期至2026年03月21日；于2022年08月15日取得了南昌市应急管理局出具的危险化学品经营许可证，编号：赣洪应急经（甲）[2022]00000103，有效期至2025年08月28日。  该加油站占地面积约2750㎡，站内设有3台30m³埋地卧式SF双层储罐、4台双枪加油机。埋地油罐区设置在站房东南侧，内设1台0#柴油罐30m³，1台92#汽油罐30m³，1台95#汽油罐30m³，油罐总容量为90m³，折算总容量为75m³（柴油折半计算）；汽油卸油、加油设置了油气回收系统。按照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021中对加油站等级的划分，该加油站为三级加油站。  根据《国民经济行业分类》GB/T4754-2017（2019修改版），该加油站行业分类代码和类别：[F5265]机动车燃油零售。根据《产业结构调整指导目录》（2024年修改本），该加油站属于允许类项目，不属于限制、淘汰类；所采用的工艺、设备和产品均不在国家经贸委公布的《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（第一、二、三批）》范围内。  根据该加油站装置区及设施的主要危险部位和其存在的危险、有害物质，经综合分析，潜在的主要危险、危害因素有：火灾爆炸、车辆伤害、触电、物体打击、高处坠落、机械伤害、中毒窒息、坍塌、灼烫、高温等。  依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），对各单元内存在危险化学品数量辨识可知，该加油站未构成重大危险源。 | | |
| 工艺流程 | 工艺流程简图 | | |
| 被评价单位信息反馈情况 | 满意 | | |



