安全评价报告公开信息表

	项目名称
	内蒙古鑫环硅能科技有限公司20000t/a硅基新材料项目（一期）安全设施竣工验收评价报告

	完成时间
	2026.3

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	王晓丽
	1800000000200005
	019781

	项目组成员
	周巧云
	202310046320000007942
	32240386462

	
	刘卫国
	0800000000203440
	009370

	
	张晋慧
	1100000000302946
	020045

	
	李前树
	1800000000300268
	033666

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	王晓丽、李前树2026.3.6

	现场核查的人员和时间
	/

	项目简介
	内蒙古鑫环硅能科技有限公司（以下简称“该公司”）成立于2022年7月15日，注册资本肆拾伍亿元（人民币元），公司坐落于呼和浩特金山高新技术产业开发区金桥产业园。公司现有员工856人。

该公司厂内已建设完成年产10万吨颗粒硅项目（已于2024年9月完成安全设施竣工验收）和20000t/a硅基新材料项目（一期）（以下简称“该项目”）。

20000t/a硅基新材料项目分两期建设，二期尚未建设，一期产能为乙烯基硅油6000t/a（中间产品，部分外销）、液体胶基胶8000吨t/a、混炼胶基胶2000t/a。该项目于2025年4月10日开始进行试生产，安全运行至今。

乙烯基硅油是以Si-O键为主链的线形聚有机硅氧烷，液体胶基胶与混 炼胶基胶是以乙烯基硅油为基础聚合物，辅以高比表的二氧化硅，经过配合、 硫化，即可以形成高性能硅橡胶弹性体。依据《国家安全监管总局关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三[2017]1号）对精细化工产品的定义，该项目产品属于精细化工产品。

经辨识，该项目生产过程中涉及到的危险化学品有四甲基氢氧化铵、二甲基二乙氧基硅烷、硫酸、氮气、天然气（依托锅炉房使用）以及尾气中微量物质（包括三甲胺、甲醇、乙醇、氨）。其中甲醇、氨、天然气（依托锅炉房使用）为重点监管的危险化学品。不涉及重点监管化工工艺，生产单元和储存单元均未构成危险化学品重大危险源。
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	被评价单位信息反馈情况
	满意


报告封面（盖章扫描版）
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报告结论（盖章扫描版）
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论页（盖章扫描版）

合同封面（盖章扫描件）
[image: image4.jpg]iy (BER12022152°8) fmmg

iy
PR R, By,
i
R mm@k;\?ﬁ?
2o TBIET
BRI il
A AT R Btk
mam. et B
PN LELE s iy
s c 2430 :
Fetef e g, WAL
1 mEGNERSR 8 ]
?2 ;%;&;s&wéwﬂq: (G4l RN BIMBATREIY,

2. EMEIE R BRI, E NI AR, |
SRR IR R T AT

3. EMIRMBT R TRE, R0 R i b, N
4 EMEREMTZRE. KRS, Gk,

922 BERMNREE =2 s e
1. kiR CHEARIRIE 2 4k ey s XML G AT
%%ﬁééiz?%zﬁi%ﬂll, ﬁ';iﬂuk

Aﬁ%a‘@ﬂ@é&#@iﬂ
i#ﬂﬁﬁ&ﬂié&ﬁﬂﬁ,

N H%it:ﬁfﬁﬂ‘]i%ﬁé{’ﬁ&ﬁéo :
L TU T "
ey AR HE R .
3 ﬁﬁ%ﬁ:l:k’/{i%’k’ﬁﬂ’\]%ﬁﬁ, 87 o
4, iiﬂiﬁﬁli},nqzﬁx*z\— : -
BN A

AR, 4

HH,
N o 2 25
R g
; Ju"ii)\fuﬂﬁiw}iﬂ’d‘%‘@

’ _~7JH':Mf|%iﬂ‘H'ﬂﬁ* - R%Miﬁmm
H‘J%—MWO ki“%f‘i.

g e

1 #




