
安全评价项目信息表
项目编号：
	项目名称
	山东中农嘉吉环保科技有限公司安全现状评价

	项目简介
	山东中农嘉吉环保科技有限公司成立于2006年08月16日，原名为山东明瑞化工集团有限公司老城分公司，2019年山东明瑞化工集团有限公司将山东明瑞化工集团有限公司老城分公司以资抵债，抵给泰安中农嘉吉肥业有限公司，2019年泰安中农嘉吉肥业有限公司更名为山东中农嘉吉环保科技有限公司，注册地址肥城市老城工业园，注册资本壹仟陆佰万元整，法定代表人王新兴，总占地面积约6.3万平方米，现有员工197人，其中生产人员96人。公司主要产品为硫酸，设计规模为年产15万吨。

	评价人员
	姓  名
	备注

	项目负责人
	马琳琳
	

	项目组成员
	辛磊
	

	
	王 静
	

	
	赵云峰
	

	
	刘卫国
	

	报告编制人
	马琳琳
	

	报告审核人
	赵 燕
	

	过程控制负责人
	刘云红
	

	技术负责人
	孙虎
	

	技术专家
或有关技术人员
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	到现场开展安全评价工作情况
	时  间
	到现场主要人员
	主要任务

	
	2026.1.13
	马琳琳  辛磊
	初访

	
	2026.3.7
	马琳琳  辛磊
	现场考察

	
	2026.3.10
	马琳琳  辛磊
	现场检查

	
	2026.4.27
	马琳琳  辛磊
	现场核查

	安全评价报告提交时间：2026.8.4

	有必要公开的其它内容：
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现场照片
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第二章 企业概况
第一节 企业简介
1、企业情况
山东中农嘉吉环保科技有限公司成立于2006年08月16日，原名为山东明瑞化工集团有限公司老城分公司，2019年山东明瑞化工集团有限公司将山东明瑞化工集团有限公司老城分公司以资抵债，抵给泰安中农嘉吉肥业有限公司，2019年泰安中农嘉吉肥业有限公司更名为山东中农嘉吉环保科技有限公司，注册地址肥城市老城工业园，注册资本壹仟陆佰万元整，法定代表人王新兴，总占地面积约6.3万平方米，现有员工197人，其中生产人员96人，车间操作人员实行“三八”工作制。公司主要产品为硫酸（98%、104.5%），设计规模为年产15万吨。
该公司建立有比较健全的安全管理制度、各级各类人员的安全生产责任制及各职能部门安全职责，成立了以各职能部门、安全管理部门负责人等为领导机构成员的事故应急救援组织机构；建立了本单位安全领导小组，设置安全管理机构—安全部，配备专职安全管理人员5名（含安全总监，其中1名为化工安全类注册安全工程师、4名为化工工程中级职称），均考核合格，符合《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》原国家安全生产监督管理总局令第41号（总局令第79、89号修订）第十六条、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令260号令第303、311、357号修正）第十条、安监总管三[2010]186号及鲁应急发〔2025〕3 号文的要求；该公司任命康辛磊为安全总监（为化工安全类中级注册安全工程师)，专项分管该公司安全生产工作，符合《山东省人民政府办公厅关于印发<山东省生产经营单位安全总监制度实施办法>的通知》（鲁政办字〔2025〕137号）第四条、《山东省安全生产条例》山东省第十二届人大常委会公告[2017]第168号（2021年山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订）第二十一条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》原国家安全生产监督管理总局令第41号（总局令第79、89号修订）第十六条及鲁应急发〔2025〕3 号文的规定。
第二节 评价方法的选择
一、选用的安全评价方法
安全评价方法是对项目的危险性、危害性进行分析、评价的工具，可以分为定性评价和定量评价。

定性评价主要是依据法规、标准、规范以及历史统计资料，依靠评价人员、专业技术人员、专家的经验和判断能力，对生产系统的工艺、设备、设施、环境、人员和管理等方面的状况进行定性地分析。

定量评价主要是运用基于大量的实验结果和广泛的事故资料统计分析获得的指标和规律（数学模型），对生产系统的工艺、设备、设施、环境、人员和管理等方面的状况进行定量计算，安全评价的结果是一些定量的指标。按照安全评价给出的定量结果的类别不同，又分为概率风险评价法、伤害（或破坏）范围评价法和危险指数评价法。

根据该企业装置及其配套设施的工艺、设备、原料、产品的特性，按照科学、合理、适用的原则，对各个评价单元内危险有害因素导致事故发生的可能性和风险程度进行定性、定量评价，以确定事故可能发生的部位、频次、严重程度的等级和相关结果，为企业制定安全对策措施提供科学依据。为此，本次评价选择以下定性和定量评价方法：

各评价单元与选择的评价方法对应关系见表4.2-1：

表4.2-1 评价单元与评价方法对应表
	序号
	评价单元
	评价方法

	
	
	安全检查表法
	预先危险性分析法
	危险度评价法
	事故后果模拟
	个人风险及社会风险计算模型

	1
	外部安全条件及总平面布置单元
	√
	
	
	
	

	2
	主要生产装置单元
	√
	√
	√
	√
	√

	3
	公用及辅助工程单元
	√
	√
	
	
	

	4
	安全生产管理单元
	√
	
	
	
	


注：表中“√”表示评价单元所采用的评价方法。

第七章 存在的问题及安全对策措施和建议
第一节 存在的主要问题及整改建议
一、本次评价过程中提出的问题隐患及整改建议
根据安全检查表评价中的检查情况，结合企业实际和行业经验，发现如下问题隐患，同时根据问题和隐患危害程度的高低，给出相应的紧迫程度和整改建议，具体见下表。
表7.1-2 本次评价过程中提出的问题隐患及整改建议
	序号
	存在的主要问题或隐患
	检查
依据
	紧迫
程度
	整改建议措施

	1
	现场警示标志老化，未更新；
	GB12801-2025
第5.7.4条
	中等
	应更新安全警示标志

	2
	硫酸罐区南侧洗眼器无水收集设施
	HG20571-2014
第5.6.5条
	中等
	硫酸罐区南侧洗眼器应设置水收集设施

	3
	配电室内灭火器放置不规范
	HG20571-2014
第4.1.13.4条
	中等
	配电室内灭火器应规范放置

	4
	主风机房北侧爬梯护笼无警示标识
	GB/T12801-2008
第6.8.1条
	中等
	主风机房北侧爬梯护笼应增加警示标识

	5
	酸泵房门不应内开
	GB50016-2014,2018年版第5.5.3条
	中等
	酸泵房门应外开

	6
	停用凉水塔无停用标识
	GB12801-2025
第5.7.4条
	中等
	停用凉水塔应增加停用标识


二、隐患整改情况复查
根据整改建议企业对存在的问题进行了整改，通过现场复查，企业接受整改建议并进行了整改。整改落实及复查情况见下表。
表7.1-3 本次提出的整改建议的落实情况
	序号
	存在的主要问题或隐患
	整改复查情况
	结论

	1
	现场警示标志老化，未更新；
	已更新安全警示标志
	符合

	2
	硫酸罐区南侧洗眼器无水收集设施
	硫酸罐区南侧洗眼器已设置水收集设施
	符合

	3
	配电室内灭火器放置不规范
	配电室内灭火器已规范放置
	符合

	4
	主风机房北侧爬梯护笼无警示标识
	主风机房北侧爬梯护笼已增加警示标识
	符合

	5
	酸泵房门不应内开
	酸泵房门已改为外开式
	符合

	6
	停用凉水塔无停用标识
	停用凉水塔已增加停用标识
	符合
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