安全设施竣工验收评价报告公开信息表

	项目名称
	内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司电石及烧碱系统节能降碳改造项目

安全设施竣工验收评价报告

	完成时间
	2026.4

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	王晓丽
	1800000000200005
	019781

	项目组成员
	周巧云
	202310046320000007942
	322403

86462

	
	刘卫国
	0800000000203440
	009370

	
	张晋慧
	1100000000302946
	020045

	
	李前树
	1800000000300268
	033666

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	王晓丽、李前树2026.2.27

	现场核查的人员和时间
	/

	项目简介
	1、炭材烘干系统节能减排综合改造：淘汰现有炭材干燥5套单筒回转烘干机（目前已拆除3套单筒回转烘干机，2套未拆除，已停用），采用3台节能型竖炉烘干机，利用石灰窑尾气余热和电石炉气进行烘干，改造前后设计烘干50万t/a兰炭的规模不变，改造后节能减碳效果显著，同时减少大气污染物产排；

新建3台节能型竖炉烘干机，主热源来自电石炉气燃烧产生的燃烧气和石灰窑尾气（补充热源），并利旧原有三座沸腾炉，兰炭粉作为炭材烘干沸腾炉的燃料备用。

2、5#、6#电石炉节能改造：主要对5#6#电石炉三角区铜管进行改造，同时对炉体耐火材料、电极、炉盖、炉体、循环水水路、上料系统、出炉系统等综合改造，改造后降低电炉电耗；5#、6#电石炉节能改造并不改变现有电石炉生产系统的流程，本次改造后降低工艺电耗，电石产量不发生变化。

3、烧碱系统电解槽离子膜升级换代节能改造：采用旭化成最为先进的F-7001离子膜替换现使用的F-6801离子膜，F-7001离子膜相较F-6801离子膜，其单元槽电压低0.02V，电流效率衰减速度更慢，4年平均电流效率高0.75%，实施可降低烧碱电解工序电耗；烧碱系统电解槽离子膜升级换代节能改造并不改变原有系统的工艺流程。
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