安全评价报告公开信息表
	项目名称
	中国石油天然气股份有限公司陕西西安销售分公司朱雀路加油站
安全现状评价

	完成时间
	2026.5

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	赵  艳
	1600000000201154
	021833

	项目组成员
	贾延伟
	1917000000103995
	01132660

	
	张志辉
	20211004615000001171
	152203
06682

	
	程冬红
	1500000000301714
	026812

	
	李  能
	1500000000301650 
	025782

	技术专家
	

	现场勘察人员及时间
	赵艳、张志辉 2026年4月27日

	现场核查的人员和时间
	赵艳、张志辉 2026年4月30日

	项目简介
	该公司加油站位于西安市雁塔区南三环与朱雀路交叉口以东。该加油站主要经营汽油、柴油。
该加油站设有4台四枪加油机，5个SF双层埋地卧式油罐，其中汽油罐3个，单罐容积均为30m3；柴油罐2个，单罐容积均为30m3，总储存容积为120m3（柴油容积折半计入油罐总容积），1台三次油气回收设备。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第3.0.9条的规定，则该加油站等级为二级加油站。




	被评价单位信息反馈情况
	满意




评价人员现场照片（项目负责人、项目组成员厂区门口及主要设施前打卡照片）
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