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	项目名称
	新余赣锋锂业有限公司万吨高纯锂盐改扩建项目安全设施竣工验收评价

	完成时间
	2026年9月

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	黎财荣
	0800000000204012
	013051

	项目组成员
	刘二平
	03320241036000000887
	37250438462

	
	于志勇
	2014033230330000003310230030
	51190209624

	
	程冬红
	1500000000301714
	026812

	
	徐顺星
	1100000000300932
	018803

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	黎财荣、徐顺星 2026年9月2日

	现场核查的人员和时间
	黎财荣、徐顺星 2026年9月5日

	项目简介
	新余赣锋锂业有限公司（以下简称该公司）是江西赣锋锂业集团股份有限公司的全资子公司，成立于2020年10月20日。注册地址位于江西省新余市高新开发区阳光大道2668号，法定代表人为廖萃，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
万吨高纯锂盐改扩建项目于2025年2月5日取得了新余高新技术产业开发区发展和改革局项目备案批复，项目统一代码：2411-360500-04-05-886280。
新余赣锋锂业有限公司万吨高纯锂盐改扩建项目于2025年3月24日取得新余市应急管理局出具的安全条件审查意见书，文件字：余应急危化项目安条审字[2025]02号。
新余赣锋锂业有限公司万吨高纯锂盐改扩建项目安全设施设计由河北英科石化工程有限公司（化工石化医药行业工程设计化工工程甲级，A213009740）编制，并于2025年6月18日取得新余市应急管理局出具安全设施设计审查意见书，文件字：余应急危化项目安设审字[2025]03号。
主要设备施工、自动化安装调试单位为中工国际建设安装集团有限公司，中工国际建设安装集团有限公司具有石油化工工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级，证书编号D441051737。建筑施工单位为江西洲旭建设工程有限公司，江西洲旭建设工程有限公司具有建筑工程施工总承包壹级，证书编号D136220012。压力容器安装施工单位为江苏省工业设备安装集团有限公司，江苏省工业设备安装集团有限公司具有石油化工工程施工总承包一级，证书编号D132A07612。压力管道施工单位为新余赣锋化工有限公司（特种设备生产许可项目：承压类特种设备安装、修理、改造）。
该项目监理单位为大洲设计咨询集团有限公司，大洲设计咨询集团有限公司具有工程监理综合资质；证书编号为E132009158。
该项目分两期进行建设，一期和二期工程均编制了试生产方案，操作规程等，并聘请相关专家对试生产方案进行了审查，万吨高纯锂盐改扩建项目（一期）试生产方案2025年10月31日新余高新区应急管理局出具了试生产方案回执，文件字：余危化项目备字[2025]5号，试生产期限为2025年10月31日至2026年10月30日。万吨高纯锂盐改扩建项目（二期）试生产方案2026年5月7日新余高新区应急管理局出具了试生产方案回执，文件字：余危化项目备字[2026]02号，试生产期限为2026年5月7日至2027年5月6日。

	工艺流程
	1.高纯碳酸锂生产工艺
高纯碳酸锂工艺包括高纯碳酸锂车间和纯水站，以外购氢氧化锂和碳酸锂为原料，经过投料调浆、碳化压滤、热解增浓、离心包装和烘干包装5个主要工序，得到高纯碳酸锂湿料和烘干高纯碳酸锂，部分送氟化锂车间使用，部分外售。
2.氟化锂工艺
1）电池级氟化锂工艺
电池级氟化锂工艺包括1#氟化锂车间和2#氟化锂车间，1#氟化锂车间和2#氟化锂车间的生产工艺一致。以氟化氢、高纯碳酸锂、二氧化碳为主要原料，经过投料调浆、碳化压滤、沉氟化锂、离心分离、烘干包装、提锂除氟及双极膜电渗析等工序，得到电池级氟化锂。
2） 工业级氟化锂工艺
工业级氟化锂工艺以碳酸锂、氟化氢等为主要原料，经过沉氟化锂、离心分离、烘干包装、微粉包装等工序，得到工业级氟化锂。

	被评价单位信息反馈情况
	满意
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