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	项目简介
	西安市长安区鹿塬加油站（以下简称“该加油站”）主要由四部分构成：加油区、储罐区、站房、杂物间。现该加油站共设4台卧式埋地SF双层储油罐，分别为30m³汽油罐2个（停用一个30m³汽油罐），30m³柴油罐2个。
根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）规定，汽油容积为：30m³×2=60m³，柴油折半容积为：30m³×2×0.5=30m³，总容积：V=90m³。因此，该加油站为三级加油站。
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